技术参数响应表

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	鼻窦镜（4mm/0°）
	工作长度175mm，插入直径Φ4mm 
	
	

	2
	
	视场角≥95°,视向角0°
	
	

	3
	
	角分辨力2.3C/（°）
	
	

	4
	
	★分辨率：≥9.36lp/mm
	
	

	5
	
	★有效景深范围3-100mm
	
	

	6
	
	在A标准照明体下的显色指数Ra：≥93
	
	

	7
	
	在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93
	
	

	8
	
	有效光度率DM ≤1255cd/m2/lm
	
	

	9
	鼻窦镜（4mm/70°）
	工作长度175mm，插入直径Φ4mm 
	
	

	10
	
	视场角≥95°,视向角70°
	
	

	11
	
	角分辨力2.3C/（°）
	
	

	12
	
	★分辨率：≥9.36lp/mm
	
	

	13
	
	★有效景深范围3-100mm
	
	

	14
	
	在A标准照明体下的显色指数Ra：≥93
	
	

	15
	
	在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93
	
	

	16
	
	有效光度率DM      ≤  1255cd/m2/lm
	
	

	17
	喉内窥镜（8mm/90°）
	规格：Φ8    90°
	
	

	18
	
	工作长度：175mm
	
	

	19
	
	插入部分最大宽度：Φ8
	
	

	20
	
	粗糙度：≤0.8um
	
	

	21
	
	视场角：≥48°
	
	

	22
	
	★角分辨力：3.0C/(°)
	
	

	23
	
	★有效景深范围：3-100mm
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	颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥92
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。

