技术参数响应表

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	低速离心机主要技术性能
	最大相对离心力≥3617×g ，转子最大转速≥4000rpm 。 定时范围：1～99min59s   转速控制精度： ±10rpm。
	
	

	2
	
	最高转速4000r/min，升/降速时间短≤30S ，具有1至10档升/降速。整机噪音＜58dB。
	
	

	3
	
	安全电子门锁/手动应急开门装置，在断电情况下也可取出实验样品。具有空气过滤装置。
	
	

	4
	
	自动脱帽功能，脱帽率100%，安全脱帽装置预防交叉感染。
	
	

	5
	
	大屏幕LCD液晶显示，转速，离心力，运行时间，故障显示。
	
	

	6
	
	触控按键面板，可编程操作，转速离心力自动转换，操作简单。自带程序组存储功能，方便多组工作人员同时使用。
	
	

	7
	
	软刹车功能，转速、离心力任意切换，设置离心力，RCF直接启动。
	
	

	8
	
	微机控制，交流变频电机，超速和不平衡检测保护。运行中可设置和修改参数。
	
	

	9
	转子参数
	转子型号：脱帽水平转子
	
	

	10
	
	最大容量：96×5ml
采血管规格5ml:Ф13×100mm(L)
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投标人电子签章：             
日          期：             

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。

