技术参数响应表

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	脑循环磁电治疗仪技术参数

	磁疗部分：适用于缺血性脑血管病、神经症（神经衰弱、脑疲劳症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗
	
	

	2
	
	电疗部分：适用：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍、偏头痛的辅助治疗
	
	

	3
	
	具有液晶界面显示。
	
	

	4
	
	具有一键飞梭操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
	
	

	5
	
	具有交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统功能
	
	

	6
	
	输出路（线）数：≥4路包含磁疗、仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）、仿生电刺激上、下肢等
	
	

	7
	
	定时功能：1-99min范围可调
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]磁疗部分
	治疗强度：I档：3-15mT（最高可达到15mT）；II档：15-30mT（最高可达到30mT）
	
	

	9
	
	具有微振功能：≥4档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V
	
	

	10
	
	治疗帽顶部配备旋钮式调节装置、支持帽高多段调节、可实现径向和横向双向调节
	
	

	11
	电疗部分
	主频谱：≤20KHz；
主电极具有≥4种模式；
主电极输出开路最大电压幅度峰值≤50V；
主电极最大输出电流幅度0～30mAp-p，≥25档可调，误差±20%；
主电极调制频率：0.5～160Hz，误差±10%； 
主电极输出波形：无序波。
辅电极输出开路最大电压幅度峰值≤150V；
辅电极最大输出电流幅度0～100mA，≥60档可调，误差±20%；

	
	

	
	
	辅电极输出频率波形：
1、脉冲波:
频率范围：0.5Hz～5Hz，误差±20%； 
脉冲宽度：0.25ms±0.1ms；
2 、三角调制波：
载波波形：正弦波；
载波频率：4kHz，误差±10%；
调制波波形：三角波；调幅度：100%；
调制波频率：0.1Hz～1.5Hz，误差±20%。
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。

