技术参数响应表

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	[bookmark: _GoBack]1
	主机参数
	近视	:	  0 to-19.00D in 0.25D步长(0.12D步长)	
	
	

	2
	
	远视	:	  0 to+16.75D in 0.25D步长(0.12D步长)
	
	

	3
	
	散光	:	  0 to-6.00D(-8.00D)每0.25D步长(0.12D步长)
	
	

	4
	
	交叉柱镜: +0.25D(+0.37D和+0.50D可选)
	
	

	5
	
	隐斜视和会聚能力:"20△   to O△  to 20△  by1△  step
内部:40△
外部:40△ (50△ )
上方和下方:40△(46△ )"
	
	

	6
	
	近用视力测试:	"两个镜片主光轴通过倾斜仪器在64mm瞳距处眼睛前方40cm处会聚。如果瞳距对于远视力小于54mm,会聚操作停止。"
	
	

	7
	
	双眼平衡测试:	可提供旋转棱镜法和偏振镜法
	
	

	8
	
	瞳距	:	  48-75mm x lmm的步长	
	
	

	9
	
	.水平调节:		右边和左边可调节超过4.5°
	
	

	
	辅助镜片参数
	1.“O/0”	   开放光圈
2.“ R”	    视网膜镜片：+1.50D标准；+2.00D可选
3.“P”      偏光滤光片
4.“WMV/RMV”	   Maddox杆，垂直：白色(左);红色(右)
5.“WMH/RMH”    Maddox Rod,水平：白色(左);红色(右)
6.“GL”绿色镜片(左 )
7.“RL”红色镜片(右)
8.“+12”	 +0.12D球形
9.“PH”	    针孔镜
10.“10l”	    10屈光度棱镜底座(左)
11.“6U”-	    6屈光度棱镜底座向上(右)
12.“±.50”	±0.50D固定交叉圆柱
13.“OC”	    封闭器

	
	

	
	可选配件
	+0.37/+0.50D 交叉柱镜，+2.00D视网膜检影镜
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。

