技术参数响应表

	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数及要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	热风吹干系统（挂墙式）技术参数
	要求挂墙式
	
	

	2
	
	适用于消毒供应室、内窥镜清洗中心及手术室等科室
	
	

	3
	
	具备显示实时温度，和温度随时调节功能
	[bookmark: _GoBack]
	

	4
	
	整机要求采用不锈钢304材质而成
	
	

	5
	
	风量压力：0-0.8Mpa可调，可根据用户需要调节
	
	

	6
	
	具有自动恒温，能吹出常温—80℃可调热风
	
	

	7
	
	要求时间、温度可视可调
	
	

	8
	
	整机尺寸：≤200*240*50mm
	
	

	9
	
	具低压防干烧功能
	
	

	10
	
	发热功率：≥250W
	
	


投标人电子签章：             
日          期：             

注：投标人应对所承诺的各类参数真实性负责，如中标后被质疑虚假应标且被查实的或在履约过程中被发现虚假响应的，投标人将承担包括但不限于扣除履约保证金（如有）、处以罚金和上报相关主管部门纳入不良信用记录等一切后果及法律责任。

